Утверждено

постановлением администрации

городского округа ЗАТО Свободный

от «\_\_\_\_» июня 2018 г. № \_\_\_\_\_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**« ОБ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТАХ ПАССАЖИРСКОГО**

**ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СВОБОДНЫЙ»**

1. Общие положения

1. Настоящее Положение «Об остановках общественного транспорта, на территории городского округа ЗАТО Свободный», (далее по тексту - Положение) устанавливает единый на всей территории городского округа ЗАТО Свободный порядок содержания остановочных пунктов пассажирского транспорта, обеспечивающий соблюдение требований безопасности, санитарно-гигиенических условий и требований антитеррористической защищенности.

2. Основные понятия

1. Остановочный пункт пассажирского транспорта (далее - остановочный пункт) - место остановки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, оборудованное для посадки (высадки) пассажиров и ожидания транспортных средств.

2. Посадочная площадка - площадка, ширина которой определяется величиной пассажирообмена остановочного пункта и временем ожидания пассажирами транспортных средств, но должна быть не менее 1,5 м. В том случае, когда посадочная площадка устраивается за счет разделительной полосы между проезжей частью улицы и тротуаром, ее ширина должна равняться ширине этой полосы.

3. Автопавильон - предназначенный для укрытия пассажиров, ожидающих прибытия автобусов от воздействия неблагоприятных погодно-климатических факторов павильон, размер которого определяется с учетом количества одновременно находящихся в час пик на автобусной остановке пассажиров из расчета 4 чел./кв.м. Может быть открытого (в виде навеса) или закрытого типа. Минимальная площадь автопавильона составляет 18 кв. м.

3. Благоустройство остановочных пунктов

1. Остановочный пункт пассажирского транспорта должен содержать:

1) Обязательные элементы:

а) остановочная площадка;

б) посадочная площадка;

в) площадка ожидания;

г) заездной карман (при размещении остановочного пункта в зоне пересечения или примыкания автомобильных дорог);

д) тротуары и пешеходные дорожки;

е) пешеходный переход;

ж) скамьи;

з) урны для мусора;

и) технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, ограждения);

к) освещение (на остановках в пределах населенных пунктов).

2. Остановочные пункты пассажирского транспорта размещаются вблизи жилых массивов, исходя из условий обеспечения наибольших удобств для пассажиров, высокой скорости сообщения, безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Конечный остановочный пункт пригородных маршрутов размещается на территории автостанции.

3. Расстояние между остановочными пунктами пассажирского транспорта должно составлять не менее 400 м и не более 1000 м.

4. Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов и их габаритов по длине, но не менее 13 м.

5. Размещение на остановочном пункте пассажирского транспорта объектов, указанных в п. 3.1, устанавливаемых на/или в непосредственной близости от остановки, не должно препятствовать восприятию дорожной обстановки и ухудшать условия безопасности дорожного движения.

6. На указателях остановочных пунктов пассажирского транспорта должна содержаться следующая информация:

1) условное обозначение транспортного средства (автобус), используемого для осуществления регулярных перевозок пассажиров;

2) наименование остановочного пункта;

3) номера маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт;

4) расписание для всех маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт, за исключением остановочных пунктов, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию;

5) наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров.

7. Информационно-указательные знаки остановочных пунктов пассажирского транспорта должны устанавливаться на специальных опорах на правой стороне дороги по ходу движения подвижного состава или на специальных островках безопасности так, чтобы обеспечивалась их оптимальная видимость.

8. Размеры информационных надписей на знаках и табличках остановочных пунктов пассажирского транспорта должны обеспечивать читаемость изображения информации с расстояния до 3 метров.

9. Установка (замена) указателей остановочных пунктов пассажирского транспорта осуществляется администрацией городского округа ЗАТО Свободный.

4. Текущее содержание остановочных пунктов пассажирского транспорта

1. Текущее содержание (эксплуатация) остановочных пунктов пассажирского транспорта осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства и озеленения на территории городского округа ЗАТО Свободный, утвержденными решением Думы от 26.05.2006 № 45/12.

2. Администрация городского округа ЗАТО Свободный контролирует и осуществляет контроль за арендаторами по надлежащему содержанию остановочных пунктов пассажирского транспорта.